|  |  |
| --- | --- |
|  | Индентификациони број листе |
|  | **0** | **2** | **0** |
| **Република Србија-АП Војводина****ОПШТИНА ЧОКА****ОПШТИНСКА УПРАВА ЧОКА****Одељење за инспекцијске послове****Комунална инспекција** | **ОДЛУКА О САКУПЉАЊУ И ОДВОЂЕЊУ ОТПАДНИХ****И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА****НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧОКА**  **(„СЛ.лист општине Чока“ бр. 16/15 и 4/17)**  |
|  |
| **САКУПЉАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ПОВРШИНСКИХ ВОДА** |
| **1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ** |
| 1.1. Сакупљање и уклањење атмосферских и површинских вода са јавних површина се врши путем комуналних објеката и то: 1. отворених канала за сакупљање атмосферских, површинских и  подземних вода са јавних површина,  2. затворених уличних канала, 3. сливника (на отвореним уличним каналима и саобраћајницама), 4. црпних станица, 5. цевовода, тунела, пропуста, акумулације, гравитационих испуста и  других објеката неопходних за сакупљање иовођење атм. вода |  □ Да □ Не |
| 1.2. Отворена канализација се састоји из: 1.отворених канала и ригола, 2.пропуста на раскрсницама, испод колских улаза и испод пешачких  прелаза, 3.покривених делова отворених канала испод паркинга, 4.ревизионих шахтова за чишћење покривених делова, 5.других објеката, који служе за одвођење атмосферских, површинских  и подземних вода ( дренаже и сл. ). |  □ Да □ Не |
| 1.3. Изузетно, ако не постоји друго решење за одвођење атмосферских и површинских вода, вршилац делатности може да користи и јавну канализацију за одвођење отпадних вода уз одобрење Јавног комуналног предузећа Чока  |  □ Да □ Не |
| **2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЧОКА** |
| 2.1. Послове одржавања канализација за одвођење атмосферских, површинских и подземних вода врши вршилац делатности |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 2.2. Вршилац делатности је сачинила годишњи план одржавања отворене каналске мреже |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 2.3. Отворене канале у насељеним местима општине Чока, који служе за одвођење атмосферских, површинских и подземних вода са јавних површина вршилац делатности одржава до тачке прикључења на затворену канализацију или на каналску мрежу ван насељеног места, а којима управља и које одржава јавно предузеће републике односно аутономне покрајине  |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 2.4. Власник јавних површина односно инвеститори путева изградили су уличне канале и пропусте испод саобраћајница да би омогућили нормалан одлив атмосферске воде  |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 2.5. Одржавање отворених уличних канала и пропуста испод путева и тротоара врши вршилац делатности, путем овлашћеног предузећа  |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| **3. ПРАВА И ОБАВЕЗА КОРИСНИКА**  |
| 3.1. Власници или корисници грађевинског земљишта односно саграђене стамбене или пословне зграде на том земљишту су поставили пропусте испод колских улаза одговарајуће димензије, а најмањег пречника од 300 мм, према прибављеним условима вршиоца делатности и редовно их одржавају |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 3.2. Покривени делови отвореног канала испод паркинга морају имају пречник од најмање 300 мм |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 3.3. Оштећена односно затрпана је изграђена отворена канализација |  □ Да - 0 □ Не – 2 |
| 3.4. У случају извођења радова изнад уличне канализације инвеститор је дужан да прибави претходну сагласност Дирекције, а по окончању радова дужан је да изврши реконструкцију терена  |  □ Да - 2 □ Не - 0 |
| 3.5. Одлаган је грађевински материјал, смеће, ђубриво, засад, жбуњ, дрвеће или други предмет и ствар на површину отворене каналске мреже, испуштана је отпадна вода којом је ометан функционисање отворене каналске мреже. |  □ Да - 2 □ Не - 0 |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Могући број бодова** | **Број** |
| **20** |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Степен ризика** | **Распон бодова** |
| **Незнатан** | **18 - 20** |
| **Низак** | **14 – 16** |
| **Средњи** | **10 – 12** |
| **Висок** | **6 - 8** |
| **Критичан** | **0 - 4** |

**Присутно лице КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **М.П**